Register definition: 
Status Register 1: S7 - S0
  Bit        Name                              Settings:    
   7         Status Register Protect 0         0: Disabled(Default), 1: Enabled
  6-2        Block Protection Bits[4:0]        See Protected Area table

Status Register 2: S15 - S8
  Bit        Name                              Settings:    
  14         Complement Protect                0: Non-Reversed, 1: Reversed
13-11        Lock Bit[3:1]                     0: Unlocked(Default), 1: Locked (OTP)
   9         Quad Enable                       0: Disabled(Default), 1: Enabled

Status Register 3: S23 - S16
  Bit        Name                              Settings:	
  23         HOLD or RESET Function            0: Default 1: RESET Enabled if QE = 0
 22-21       DRV[1:0]                          See Driver Strength for Read Operations table, default '01'
  16         Dummy Configuration bit           See dummy cycle table 