Device Register Information:
Status Register:
  Bit        Name                            Settings:    
   7         Status Register Write Enable    0: Enabled(Default), 1: Disabled
   5         BP[3]
  3-2        BP[1:0]                         See Protected Area table